麻醉专用B超参数

1. 彩色显示屏：≥21英寸高分辨率彩色LED显示器，支持单点、多点、滑动、缩放操作。
2. 简洁控制面板，面板有防水设计，内置防水轨迹球，有独立的储物凹槽设计
3. 探头带按键：可实现冻结、深度、增益调节功能，以及切换探头功能。
4. 台车支持电动升降，行程≥18cm
5. 台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。
6. 智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节。凸阵探头下穿刺可用颜色标亮针尖，追踪穿刺针的位置。
7. 神经识别功能，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管、骨骼等组织。
8. 麻醉疼痛教学软件，包含解剖示意图、探头位置、包含穿刺引导超声视频，支持实时超声图像对比使用。
9. 教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。
10. 超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声设备上可显示4G网络模块。
11. 远程会诊接收端手机或平板，可以对操作端超声设备参数进行反向控制。

**售后服务**

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。