二氧化碳送气装置技术参数

一、技术参数：

1.输出CO2气体压强调节范围:0～45kPa。

2.输出CO2气体流量调节范围:0L/min～8.5L/min

3.输入CO2气体额定压强范围:0.3MPa～0.82Mpa

4.定时功能:≥5档可调。

★5.具有对二氧化碳气体进行加热的功能，输出CO2气体温度范围：≤60°。

6.具有输入压力过高或过低提示功能。

7.具有液晶屏显示功能：可提供全面的设备状态显示。

8.具有实时输出流量和压力面板显示功能：可以显示实时输出流量和压力。

9.具有CO2气体输出控制功能：通过按键可打开或关闭 CO2气体输出。

★10.控制开关：内窥镜用二氧化碳送气装置配套自动回位控制开关，由脚踏开关控制。

★11.设备使用期限：≥5年

二、电气参数：

12.额定电压：220V。

13.额定频率：50Hz。

三、功能参数：

兼容：适配医院现有设备，配水气瓶，支持二氧化碳德标接口。

四、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

**质保时间**

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

**保修起止日期**

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。