监护仪参数

一、技术参数：

1. 显示器： ≥10英寸，分辨率：800×600
2. ★操作方式：全触摸屏操作，具备二级触摸操作系统
3. 支持手写输入和拼音输患者信息
4. 具备智能操作指南，可用于指导解除报警及学习标准操作
5. 具备睡眠模式，可自定义监护苏醒时间
6. 可测量参数：ECG，Resp，NIBP，SpO2（抗运动干扰，低灌注）
7. 支持7导 ECG同屏同时显示
8. 具备≥9种心率失常分析功能
9. ★120小时ECG全息波形回顾,波形可扩展或压缩
10. 可通过帮助菜单直接显示相关的学习菜单
11. ★标配电池，可持续监护≥4小时

二、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费

**质保时间**

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

**保修起止日期**

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。