关于紧急更新B座病房楼前车库入口遮雨棚并加固其他遮雨棚的招标要求
    一、工程位置：

北京市平谷区医院院内。
    二、招标内容： 

1.包括：

（1）B座地库入口现遮雨棚拆除、新建。施工主材采用热镀锌矩管、4mmPC耐力板、铝合金压条等清单指定规格，钢结构焊缝需做防腐、银粉漆两道防护；

（2）B座地库出口、A座地库出入口加固。

2.施工工期7日历天，施工期间做好院区通行防护、降噪防尘，避开诊疗高峰作业，及时清理废旧钢架、板材等建筑垃圾。

3.中标单位完工后提供全套竣工资料、工程量签证、结算文件，配合院内审计核验。

4.特别提示：投标人须在投标前踏勘现场，测量实际工程量并联系后勤保障处（电话：89992026）核实具体施工细节与技术要点，投标前视为已充分了解现场条件。
    三、资质要求：

    1.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

    2.近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
  3.本项目不接受联合体投标人。

    四、施工要求：

    1. 工期要求：总工期为7个日历天。因施工单位原因导致工期延误，由此造成的一切损失及合同约定的违约金由施工单位承担。

    2. 质量要求：工程质量须符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关专业验收规范的合格标准。
    3. 保险与安全责任：施工单位须为所有进场人员办理足额的工伤意外保险。施工期间因施工单位原因引发的任何安全事故，其全部法律责任及经济赔偿均由施工单位独立承担。

    4. 工程款支付：竣工验收合格后，一年内支付，工程款支付方式与周期按双方签订合同的具体约定执行。

    5. 质量保修期：本工程质量保修期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内出现的任何质量问题，施工单位应在接到通知后按规定时限内免费维修。

    五、 其他

    投标人应基于招标文件、现场踏勘情况及自身考察编制投标文件。招标人保留对本次招标相关事项的最终解释权。
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