二氧化碳激光治疗机参数
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一、技术参数：
1、激光器类型：封离式直流激励的二氧化碳激光器；
2、激光波长：10600nm；
3、光斑直径：≤0.5mm；
★4、最小脉冲宽度：0.1ms;
★5、传输模式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；
6、激光输出模式：	
6.1、具有连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲四种激光输出模式；
6.2、光学图形扫描器输出时：多种图形，扫描最大面积约20mm×20mm；
7、输出功率和能量：功率范围：0.3～25W可调；脉冲能量范围：2.5mJ～250mJ可调；点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；
★8、调制脉冲输出模式：功率可调和能量可调两种模式；
9、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)；
10、扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复次数可选；
11、脉冲重复频率：2Hz～1600Hz可调；
12、手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用1#-5#手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）；
★13、配备以下专用治疗手具：
13.1、具有360°反射锥治疗手具，光斑中心距1.2～3.6mm可调，输出方向可以90°为单位任意组合；
13.2、具有直向出光手具，光斑中心距1.2～3.6mm可调；
13.3、可适配扩张器手具至少具备23mm、26mm、29mm直径尺寸规格；
13.4、147mm消融治疗手具；
14、图形尺寸：1～20mm，1～20mm，X轴、Y轴可调；最大扫描面积20*20mm²；
★15、扫描密度：F=50mm，光斑中心距0.15～1.65mm可调；F=100mm，光斑中心距0.3～3.3mm可调；
16、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调；
17、冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却；
18、控制系统：≥8英寸彩色触摸屏（中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置等多种功能、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音模式可选；
19、开机自检：具有激光功率电流监测功能；
20、安全保护功能：	激光器具有光闸保护功能；
21、使用年限：5年；

二、物理参数：
1、无
三、电气参数：
1、220V/50Hz 
四、功能参数：
1、用于治疗外阴色素减退性疾病、绝经生殖泌尿综合征、阴道松弛综合征、阴道上皮内瘤变、其他妇产科应用；
五、需配置设备附件：
1． 主机：1台；
2． 电源钥匙：2把；
3． 电源线：1根；
4． 脚踏开关：1套；
5． 七关节导光臂：1套；
6． 光学图形扫描器：1套；
7． 手具头：4个/套，共2套；
8． 专业手具头：5套；
9． 手具镜座：3套；
10． 专业治疗手具：1套；
11． 激光防护眼镜：1副；
12． 激光防护眼罩：1副；

六、售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费。
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

