招标参数
1、 技术参数
1、 ★适配机型：东芝DSA （DFP-8000A/Infinix-i INFX-8000C）
2、 球管型号：DRX-T7345GFS；数量：一支
3、 材质：机械
4、 焦点尺寸：0.3/0.6/1.0
5、 最大功率：17/48/100
6、 热容量：1.8MHU
7、 靶向角：11°
8、 散热率：4.0KW（5700HU/S）
2、 售后服务 
1、 ★保证备件的存储并提供备件的发货、安装（除球管外甲方不承担其他任何费用）。甲方提出球管安装需求可在24小时内到货安装。
2、 ★所有备件必须为测试合格的全新零备件。
3、 提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、 报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤4小时。
5、 安装和验收标准：符合国家有关技术规范和技术标准。
6、 医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
3、 质保时间
1、 ★球管经过验收后质保期需≥1年。
2、 保修起止日期：
自甲方验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。
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