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一、技术参数：
1. 最快首个出结果时间：≤10分钟。
2. 最快检测速度：≥120测试/小时。
3. 全血样本免离心直接上机检测。
4. 需支持原始采血管自动进样，全血原始管样本翻转摇摆混匀，转管扫码，去帽盖帽。
5. 临床项目的批内精密度：批内测量重复性 CV≤8%。
二、物理参数：
1.单机占地面积：≤0.4m2，桌面可部署。
三、电气参数：
1.220V电源
四、功能参数：
1.检测项目包括血心肌标志物（hs-cTnI/hs-cTnT、NT-proBNP/BNP、D-Dimer、cTnI/cTnT、Myo）
五、需配置设备附件：
1.不需要
六、售后服务 
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。
