铜离子电化学治疗仪主要技术参数
1. 输出电压：-11.5V〜12.5V允差：±1.0V。
2. 治疗时间：治疗时间为280s，误差：±2s。
3. 铜离子针材料：离子针铜丝的材质致敏性的等级小于1，皮内反应的刺激性不大于1。
4. 铜离子针铜的释放量：铜离子针铜的释放量不大于0.5mg/公斤(体重)。
[bookmark: _GoBack]售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于3年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

