关于医院东侧公园木地板更新为透水砖的招标要求
 一、工程位置：

北京市平谷区医院院内。

 二、招标内容： 

（一）拆除工程 

1. 道路面层拆除：拆除40mm防腐木路面铺装+50mm方钢龙骨，拆除作业不得对周边现有绿化、构筑物、管线造成破损，拆除构件全部归承包人处置，及时归集堆放。

2. 成品座椅拆除：按图纸将原有座椅，拆除构件随渣土一并外运消纳，拆除过程做好成品保护，避免破坏地面基础及周边设施。

3. 渣土场外运输消纳：拆除产生渣土共计25.4m³，全部渣土运输至合规消纳场所处置，做到工完场清。

（二）透水砖地面新做

1. 基层铺设30mm厚1:6干硬性水泥砂浆找平层；

2. 面层采用规格200×100×60mm透水砖铺设；

3. 铺砖完成后采用粗砂扫缝，洒水封缝处理；

4. 施工保证地面平整、排水通畅，砖面无松动、空鼓、断裂，缝隙均匀顺直，满足园林道路施工相关规范。

（三）道牙安砌（路缘石）

1. 路缘石采用混凝土路缘石，规格100×200×495mm；

2. 采用M7.5水泥砂浆砌筑，路缘石顶面与路面平齐；

3. 安砌稳固，勾缝饱满顺直，线条顺直，无歪斜、破损。

（四）成品桌/凳/椅安装

1. 安装位置：原拆除座椅部位；

2. 产品规格：单套长度1500mm，座宽450mm，座高420mm，总高810mm，带靠背；

3. 材质工艺：金属框架热镀锌喷塑；座板、靠背采用防腐塑木；整体具备防腐防锈、耐候抗老化、防晒防雨，不易开裂褪色；边角倒圆角，无毛刺尖角；

4. 成品就位安装，固定牢固，安装完成桌椅摆放平整稳固。

5.  在安装座椅前，请与后勤保障处联系89992026
特别提示：投标人须在投标前踏勘现场，测量实际工程量并联系后勤保障处（电话：89992026）核实具体施工细节与技术要点，投标前视为已充分了解现场条件。
三、资质要求：

    1.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

    2.近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
  3.本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

    1. 工期要求：总工期为30个日历天。因施工单位原因导致工期延误，由此造成的一切损失及合同约定的违约金由施工单位承担。

    2. 质量要求：工程质量须符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关专业验收规范的合格标准。
    3. 保险与安全责任：施工单位须为所有进场人员办理足额的工伤意外保险。施工期间因施工单位原因引发的任何安全事故，其全部法律责任及经济赔偿均由施工单位独立承担。

    4. 工程款支付：工程竣工验收合格并完成结算审计报告后支付全部工程款，质保期内免费维修
    5. 质量保修期：本工程质量保修期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内出现的任何质量问题，施工单位应在接到通知后按规定时限内免费维修。

五、 其他：
    投标人应基于招标文件、现场踏勘情况及自身考察编制投标文件。招标人保留对本次招标相关事项的最终解释权。

                                       签  字：

后勤保障处

2026年 10  月 16 日
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