一.切片柜技术参数

1.规格：423*480*1625mm

2.箱体采用≥1.0㎜冷轧钢板制作。

3.每组含4个箱体，每个箱体18个抽屉，共72个抽屉。

4.每个抽屉可自由互换，抽屉内为ABS中隔板（中隔板尺寸：长454*宽53*高48mm），滑道采用ABS成型  标准滑道，有防脱落保护装置。

5.抽屉前面有目录卡。

6.可放标准切片≥50000张。

二．蜡块柜技术参数

1.规格：423*480*1625mm

2.箱体采用≥1.0㎜冷轧钢板制作。

3.每组含4个箱体，每个箱体有6个储存抽屉，共24个抽屉。

4.抽屉采用三节静音滑轨安装，前面有目录卡。

5.抽屉内有ABS周转盒，可自由互换，存取方便，ABS周转盒尺寸：长330*宽400*高30mm。

6.可放标准蜡块≥12000块。

