设备参数
一、采购产品和服务一览表
	序号
	产品名称/服务内容 
	数量
	是否允许采购进口产品

	1
	云桌面云终端设备
	40台
	否

	2
	云桌面边缘虚拟化授权
	40个
	否

	3
	显示器
	40个
	否

	4
	云终端控制器
	1台
	否

	5
	教学管理软件授权
	1套
	否


2、 产品清单及技术参数要求
技术参数中加★项为核心参数，若其中有一项核心参数不满足，则不考虑该品牌。#代表重要指标，若其中有2项以上（包含2项）重要参数不满足，则不考虑该品牌。
1.云桌面云终端设备
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料

	1
	★
	虚拟化技术
	云桌面终端为软硬件一体化设备，设备出厂内置云桌面终端虚拟化系统。为满足医院各业务科室要求，所投云桌面终端支持windows 7 32位、windows 7 64位、windows 10 64位、windows 11 64位等操作系统，该项要求保留中标后测试权力。
	否

	2
	★
	设备性能
	实配CPU≥1颗，处理器性能≥八核十二线程，最大睿频≥4.6GHz；内存容量≥2*8GB，本地存储≥1*256GB SSD+1*512GB SSD终端主体尺寸≤3L，含键盘鼠标。
	否

	3
	#
	接口要求
	USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；内存槽位≥2个，M.2 SSD槽位≥2个，2.5英寸硬盘位≥1个；音频输入输出接口≥2个，支持4段式耳机音频输入及输出；考虑接口稳定性、要求上述接口均提供固化接口，提供截图证明并加盖原厂公章。
	是

	4
	#
	高可靠性
	为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，针对此功能提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件，并提供证书官方查询链接和截图并加盖原厂公章。
	是

	5
	#
	抗电强度
	为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V，1min试验，产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加AC3000V，1min试验，产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V，1min试验，产品无击穿现象，针对此功能提供第三方测试机构出具的证书复印件并加盖原厂公章。
	是

	6
	#
	电源端口要求
	夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障，针对此功能提供第三方测试机构出具的证书复印件并加盖原厂公章。
	是

	7
	#
	镜像管理
	支持镜像模版链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置，要求提供实际界面的功能视频证明。要求提供教育部教育管理信息中心教育信息安全等级保护测评中心提供的检测报告并加盖原厂公章。
	是

	8
	#
	教室管理
	为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见，要求提供实际界面截图以及第三方权威机构检验报告证明并加盖原厂公章。
	是

	9
	
	用户管理
	为方便处理终端上镜像异常情况，管理员可以在web管理平台对终端内指定镜像的系统分区、数据分区进行远程还原操作，快速恢复教学环境。
	否

	10
	#
	自动快照
	支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个，提供实际界面截图证明并加盖原厂公章。
	是

	11
	#
	镜像瘦身
	为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身，要求提供实际界面的功能证明并加盖原厂公章。
	是

	12
	#
	便捷管理
	支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，提供实际界面截图证明并加盖原厂公章。
	是

	13
	
	应用管理
	为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传。
	否

	14
	
	绿色环保
	为遵循绿色医院倡导，所投云桌面终端典型功耗≤50w。
	否


2.云桌面边缘虚拟化授权
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料

	1
	★
	授权
	实配云终端接入授权。
	否

	2
	
	安装方式
	支持本地搭建授权服务器和在线授权安装。
	否

	3
	★
	授权期限
	正式授权为永久授权。
	否

	4
	★
	兼容性
	要求所提供的桌面云接入授权能与单位现有的桌面云（原品牌为锐捷）接入授权互通使用，统一管理，提供厂商兼容性承诺函并加盖原厂公章。
	否


3.显示器
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料

	1
	★
	尺寸要求
	配置WLED尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080。
	否

	2
	
	刷新频率
	刷新率≥100Hz(HDMI)。
	否

	2
	
	接口
	VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个。
	否

	3
	
	形态
	采用IPS屏，窄边框设计，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m²，对比度≥1,000:1，原生8bit色深。
	否


4.云终端控制器
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料

	1
	★
	管理要求
	单台云终端控制器可以同时支持≥200点云终端的连接、管理和配置，以满足后期的扩容需求。
	否

	2
	#
	设备性能
	实配CPU≥1颗，处理器性能≥六核十二线程，主频≥2.5GHz；内存容量≥16GB，SSD容量≥512GB，设备主体尺寸≤3L，USB 3.0接口≥4个，USB 2.0接口≥4个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，内存槽位≥2个，M.2 SSD槽位≥2个，2.5英寸硬盘位≥1个，提供截图证明材料并加盖原厂公章。
	是

	3
	#
	高可靠性
	为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时，针对此功能提供第三方测试机构出具的测试报告和证书复印件，并提供证书官方查询链接和截图并加盖原厂公章。
	是

	4
	#
	抗电强度
	为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V，1min试验，产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加AC3000V，1min试验，产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V，1min试验，产品无击穿现象，针对此功能提供第三方测试机构出具的证书复印件并加盖原厂公章。
	是

	5
	#
	电源端口要求
	夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障，针对此功能提供第三方测试机构出具的证书复印件并加盖原厂公章。
	是

	6
	
	噪声指标
	为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB。
	否



5.教学管理软件授权
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料

	1
	★
	教学管理
	提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动，提供≥70个桌面授权。
	否

	2
	#
	一键开启
	支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。提供第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明并加盖原厂公章。
	是

	3
	
	终端编号
	为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。
	否

	4
	#
	屏幕广播
	为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；提供第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明并加盖原厂公章。
	是

	5
	#
	在线打分
	支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分，要求提供实际界面的功能证明并加盖原厂公章。
	是

	6
	#
	统一账号
	支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆；提供产品功能截图证明并加盖原厂公章。
	是

	7
	
	文件分发
	支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。
	否

	8
	
	网盘
	个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载。
	否

	9
	#
	班级管理
	为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入，针对此功能要求提供实际界面的功能证明并加盖原厂公章。
	是

	10
	
	随堂测试
	为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题。
	否



6.售后服务
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准

	1
	★
	原厂售后服务承诺函
	本项目中所有硬件产品、软件产品提供不少于三年的原厂质保服务与升级服务，需提供原厂服务承诺函并加盖原厂公章。

	2
	#
	投标人服务标准
	[bookmark: _GoBack]投标人书面承诺服务响应时间不应超过 30 分钟。用户报修后，投标人承诺4小时到达现场，原厂工程师和需要更换的备件下一个工作日到达现场，保证到达现场后下一个工作日内解决故障。若无法排除，免费提供备用方案和设备，帮助用户恢复关键业务。服务团队具有快速的服务应急响应机制，提供应急响应方案。

	
	
	
	投标人将为招标方提供每年不少于4次免费的例行设备巡检，以保障设备正常运转，并提交书面巡检报告。

	3
	#
	培训标准
	提供不少于 3 天，不少于 2 人的设备及云桌面软件的安装配置、故障处理等实操培训课程。



工期要求：合同签订后30天内实施完成。
4

