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一、技术参数：
1.探头类型:矩阵探头/TEE
2.探头材质：单晶体矩阵
3.频率范围:2-7MHz
4.中心频率:≤4.1MHz
5.标称频率:≤4.5MHz
6.探测深度:≥80mm
7.侧向(横向)分辨力:≤2mm(深度≤40)
8.轴向(纵向)分辨力:≤1mm(深度≤40)
9.盲区:≤5mm
10.几何位置准确(%):横向≤10;纵向≤5
11.切片厚度:≤6mm
二、物理参数：
1.探头维腔内经食道形态，符合人体食道解剖；探头手柄适配飞利浦EPIQ7C系列超声主机接口，具备消毒耐受，可满足临床消毒要求。
三、电气参数：
1.由超声主机供电，无需外接独立电源，匹配EPIQ7C系列主机电气接口标准。

四、功能参数：
★1. 支持全套二维经食道超声多普勒成像；支持矩阵三维xPlane、Live3D、TrueVue心脏三维成像功能，三维成像依赖三维主机硬件及对应软件许可授权。
五、需配置设备附件：
1．经食道矩阵探头主机连接线缆；配套探头保护盒；探头消毒配套套件。
六、售后服务 
1、保证探头故障期间提供备用探头，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、探头保证是原厂探头并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、工程师维修效率、维修后探头使用情况、探头保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、探头质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、探头经过验收后质保1年。
保修起止日期
1、自探头验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。


