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北京市平谷区医院
关于增设安检设备招标说明
根据有关部门工作要求，加强我院内部安全防范，住院楼C座增加安检设备1套、门诊楼B座增加安检门1个。目前我院B座住院楼、A座门诊入口已安装两套安检设备功能参数如下：（新增设备功能不能低于现有设备标准）
一. 项目名称：
   住院楼C座、门诊楼A座加装安检设备
二. 项目要求：
    1.安检门2套

    2.X光危险物品扫描仪1台   
三.项目功能
安检门：

   1.符合智能安检门33探测分区
   2.符合国家安检设备规定要求

   3. 配备7寸液晶屏，
4.可显示通过人数、报警人数、报警物品部位显示等信息，并且可以通过液晶屏调试设备的参数等功能。

5.支持人脸识别，支持后期与公安并网。

6.报警方式：声光同步报警
7.具有测温功能

X光机：

1.配置安检专用显示器

2.智能识别，图像分析

四.施工要求
1.按照医院保卫处施工进度完成（2026年8月15日之前完成）

2.项目含施工辅料（布线等）

3.避让就诊高峰区施工
保卫处
2026年7月22日
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